192.168.10.0/16

Yêu cầu: mỗi mạng con có 386 host

* Chia thành 3 mạng con, mỗi mạng con 516 host
* Mượn 9bit từ netid

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Địa chỉ mạng** | **Gatewave** | **Broadcast** | **Ip khả dụng** | **Subnetmask** |
| **192.168.10.0** | **192.168.10.1** | **192.168.11.255** | **192.168.10.2**  **- 192.168.11.254** | **255.255.254.0** |
| **192.168.12.0** | **192.168.12.1** | **192.168.13.255** | **192.168.12.2**  **- 192.168.11.254** | **255.255.254.0** |
| **192.168.14.0** | **192.168.14.1** | **192.168.15.255** | **192.168.14.2**  **- 192.168.15.254** | **255.255.254.0** |
|  |  |  |  |  |